--- a/api/mraa/gpio.hpp
+++ b/api/mraa/gpio.hpp
@@ -175,7 +175,11 @@
         v8::Local<v8::Value> argv[] = { SWIGV8_INTEGER_NEW(-1) };
 #if NODE_MODULE_VERSION >= 0x000D
         v8::Local<v8::Function> f = v8::Local<v8::Function>::New(v8::Isolate::GetCurrent(), This->m_v8isr);
+#if NODE_MODULE_VERSION >= 72
+        f->Call(SWIGV8_CURRENT_CONTEXT(), SWIGV8_CURRENT_CONTEXT()->Global(), argc, argv);
+#else
         f->Call(SWIGV8_CURRENT_CONTEXT()->Global(), argc, argv);
+#endif
 #else
         This->m_v8isr->Call(SWIGV8_CURRENT_CONTEXT()->Global(), argc, argv);
 #endif
