--- a/src/board_easy50712.c	Mon Mar 15 14:47:53 2010 +0300
+++ b/src/board_easy50712.c	Tue Mar 16 17:25:55 2010 +0300
@@ -40,7 +40,9 @@
    #endif /* DUSLIC_FXO */
 #endif /* EASY50712_V3 */
 
-#include "asm/ifx/ifx_gpio.h"
+#ifdef FXO
+#  include "asm/ifx/ifx_gpio.h"
+#endif
 
 /* ============================= */
 /* Defines                       */
@@ -896,6 +898,7 @@
 /* Global function definition    */
 /* ============================= */
 
+#ifdef FXO
 /**
    Set direction of GPIO pin to out which is used for set/clear reset.
 
@@ -944,7 +947,7 @@
          return IFX_SUCCESS;
       }
       break;
-      
+
       case GPIO_DUSLIC_EASY50510:
       {
          TRACE(TAPIDEMO, DBG_LEVEL_LOW,
@@ -982,8 +985,9 @@
 
    return IFX_SUCCESS;
 };
+#endif
 
-
+#ifdef FXO
 /*
    Set/Clear reset of device by using GPIO port.
 
@@ -1086,7 +1090,9 @@
    /* usleep(100000); karol - workaround, */
    return ret;
 }
+#endif
 
+#ifdef EASY50510
 /**
    Set PCM master mode.
 
@@ -1178,15 +1184,16 @@
 
    return ret;
 }
+#endif
 
 /**
    Register board.
 
    \param pBoard - pointer to board
- 
+
    \return IFX_SUCCESS if successful, otherwise IFX_ERROR.
 
-   \remarks 
+   \remarks
 */
 IFX_return_t BOARD_Easy50712_Register(BOARD_t* pBoard)
 {
@@ -1204,7 +1211,3 @@
    pBoard->RemoveBoard = BOARD_Easy50712_RemoveBoard;
    return IFX_SUCCESS;
 }
-
-
-
-
