--- a/drivers/net/adm5120sw.c
+++ b/drivers/net/adm5120sw.c
@@ -937,7 +937,7 @@ static void adm5120_if_set_multicast_lis
 		t |= (ports << CPUP_CONF_DUNP_SHIFT);
 
 	if (dev->flags & IFF_PROMISC || dev->flags & IFF_ALLMULTI ||
-					dev->mc_count)
+					netdev_mc_count(dev))
 		/* enable multicast packets */
 		t &= ~(ports << CPUP_CONF_DMCP_SHIFT);
 	else
