Index: linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/dispc.c
===================================================================
--- linux-2.6.37-rc1.orig/drivers/video/omap/dispc.c	2010-11-01 12:54:12.000000000 +0100
+++ linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/dispc.c	2010-11-05 17:04:58.562000054 +0100
@@ -190,6 +190,11 @@
 	struct omapfb_color_key	color_key;
 } dispc;
 
+struct platform_device omapdss_device = {
+	.name		= "omapdss",
+	.id		= -1,
+};
+
 static void enable_lcd_clocks(int enable);
 
 static void inline dispc_write_reg(int idx, u32 val)
@@ -916,20 +921,20 @@
 
 static int get_dss_clocks(void)
 {
-	dispc.dss_ick = clk_get(&dispc.fbdev->dssdev->dev, "ick");
+	dispc.dss_ick = clk_get(&omapdss_device.dev, "ick");
 	if (IS_ERR(dispc.dss_ick)) {
 		dev_err(dispc.fbdev->dev, "can't get ick\n");
 		return PTR_ERR(dispc.dss_ick);
 	}
 
-	dispc.dss1_fck = clk_get(&dispc.fbdev->dssdev->dev, "dss1_fck");
+	dispc.dss1_fck = clk_get(&omapdss_device.dev, "dss1_fck");
 	if (IS_ERR(dispc.dss1_fck)) {
 		dev_err(dispc.fbdev->dev, "can't get dss1_fck\n");
 		clk_put(dispc.dss_ick);
 		return PTR_ERR(dispc.dss1_fck);
 	}
 
-	dispc.dss_54m_fck = clk_get(&dispc.fbdev->dssdev->dev, "tv_fck");
+	dispc.dss_54m_fck = clk_get(&omapdss_device.dev, "tv_fck");
 	if (IS_ERR(dispc.dss_54m_fck)) {
 		dev_err(dispc.fbdev->dev, "can't get tv_fck\n");
 		clk_put(dispc.dss_ick);
@@ -1381,6 +1386,12 @@
 	int skip_init = 0;
 	int i;
 
+	r = platform_device_register(&omapdss_device);
+	if (r) {
+		dev_err(fbdev->dev, "can't register omapdss device\n");
+		return r;
+	}
+
 	memset(&dispc, 0, sizeof(dispc));
 
 	dispc.base = ioremap(DISPC_BASE, SZ_1K);
@@ -1524,6 +1535,7 @@
 	free_irq(INT_24XX_DSS_IRQ, dispc.fbdev);
 	put_dss_clocks();
 	iounmap(dispc.base);
+	platform_device_unregister(&omapdss_device);
 }
 
 const struct lcd_ctrl omap2_int_ctrl = {
Index: linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/lcd_htcherald.c
===================================================================
--- linux-2.6.37-rc1.orig/drivers/video/omap/lcd_htcherald.c	2010-11-01 12:54:12.000000000 +0100
+++ linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/lcd_htcherald.c	2010-11-05 17:04:58.562000054 +0100
@@ -115,12 +115,12 @@
 	},
 };
 
-static int __init htcherald_panel_drv_init(void)
+static int htcherald_panel_drv_init(void)
 {
 	return platform_driver_register(&htcherald_panel_driver);
 }
 
-static void __exit htcherald_panel_drv_cleanup(void)
+static void htcherald_panel_drv_cleanup(void)
 {
 	platform_driver_unregister(&htcherald_panel_driver);
 }
Index: linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/lcd_mipid.c
===================================================================
--- linux-2.6.37-rc1.orig/drivers/video/omap/lcd_mipid.c	2010-11-01 12:54:12.000000000 +0100
+++ linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/lcd_mipid.c	2010-11-05 17:04:58.563000039 +0100
@@ -551,9 +551,9 @@
 		md->esd_check = ls041y3_esd_check;
 		break;
 	default:
-		md->panel.name = "unknown";
-		dev_err(&md->spi->dev, "invalid display ID\n");
-		return -ENODEV;
+		dev_err(&md->spi->dev, "FIXME: LCD panel detection failed! ID: %02x%02x%02x\n", display_id[0], display_id[1], display_id[2]);
+		md->panel.name = "ls041y3";
+		md->esd_check = ls041y3_esd_check;
 	}
 
 	md->revision = display_id[1];
Index: linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/omapfb.h
===================================================================
--- linux-2.6.37-rc1.orig/drivers/video/omap/omapfb.h	2010-11-01 12:54:12.000000000 +0100
+++ linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/omapfb.h	2010-11-05 17:04:58.563000039 +0100
@@ -203,8 +203,6 @@
 
 	struct omapfb_mem_desc		mem_desc;
 	struct fb_info			*fb_info[OMAPFB_PLANE_NUM];
-
-	struct platform_device	*dssdev;	/* dummy dev for clocks */
 };
 
 #ifdef CONFIG_ARCH_OMAP1
@@ -226,4 +224,6 @@
 				       void (*callback)(void *),
 				       void *callback_data);
 
+extern struct platform_device omapdss_device;
+
 #endif /* __OMAPFB_H */
Index: linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/omapfb_main.c
===================================================================
--- linux-2.6.37-rc1.orig/drivers/video/omap/omapfb_main.c	2010-11-01 12:54:12.000000000 +0100
+++ linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/omapfb_main.c	2010-11-05 17:04:58.563000039 +0100
@@ -84,19 +84,6 @@
 	{ 1 << OMAPFB_COLOR_YUY422,	"YUY422", },
 };
 
-static void omapdss_release(struct device *dev)
-{
-}
-
-/* dummy device for clocks */
-static struct platform_device omapdss_device = {
-	.name		= "omapdss",
-	.id		= -1,
-	.dev            = {
-		.release = omapdss_release,
-	},
-};
-
 /*
  * ---------------------------------------------------------------------------
  * LCD panel
@@ -1715,7 +1702,6 @@
 
 	fbdev->dev = &pdev->dev;
 	fbdev->panel = panel;
-	fbdev->dssdev = &omapdss_device;
 	platform_set_drvdata(pdev, fbdev);
 
 	mutex_init(&fbdev->rqueue_mutex);
@@ -1830,16 +1816,8 @@
 
 static int omapfb_probe(struct platform_device *pdev)
 {
-	int r;
-
 	BUG_ON(fbdev_pdev != NULL);
 
-	r = platform_device_register(&omapdss_device);
-	if (r) {
-		dev_err(&pdev->dev, "can't register omapdss device\n");
-		return r;
-	}
-
 	/* Delay actual initialization until the LCD is registered */
 	fbdev_pdev = pdev;
 	if (fbdev_panel != NULL)
@@ -1867,9 +1845,6 @@
 	fbdev->state = OMAPFB_DISABLED;
 	omapfb_free_resources(fbdev, saved_state);
 
-	platform_device_unregister(&omapdss_device);
-	fbdev->dssdev = NULL;
-
 	return 0;
 }
 
Index: linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/rfbi.c
===================================================================
--- linux-2.6.37-rc1.orig/drivers/video/omap/rfbi.c	2010-11-01 12:54:12.000000000 +0100
+++ linux-2.6.37-rc1/drivers/video/omap/rfbi.c	2010-11-05 17:04:58.563000039 +0100
@@ -84,13 +84,13 @@
 
 static int rfbi_get_clocks(void)
 {
-	rfbi.dss_ick = clk_get(&rfbi.fbdev->dssdev->dev, "ick");
+	rfbi.dss_ick = clk_get(&omapdss_device.dev, "ick");
 	if (IS_ERR(rfbi.dss_ick)) {
 		dev_err(rfbi.fbdev->dev, "can't get ick\n");
 		return PTR_ERR(rfbi.dss_ick);
 	}
 
-	rfbi.dss1_fck = clk_get(&rfbi.fbdev->dssdev->dev, "dss1_fck");
+	rfbi.dss1_fck = clk_get(&omapdss_device.dev, "dss1_fck");
 	if (IS_ERR(rfbi.dss1_fck)) {
 		dev_err(rfbi.fbdev->dev, "can't get dss1_fck\n");
 		clk_put(rfbi.dss_ick);
