--- a/net80211/ieee80211_input.c
+++ b/net80211/ieee80211_input.c
@@ -313,7 +313,7 @@ ieee80211_input(struct ieee80211vap * va
 			if (type == IEEE80211_FC0_TYPE_DATA && ni == vap->iv_bss &&
 					!IEEE80211_ADDR_EQ(vap->iv_bss->ni_macaddr, wh->i_addr2)) {
 				/* Try to find sender in local node table. */
-				ni = ieee80211_find_node(vap->iv_bss->ni_table, wh->i_addr2);
+				ni = ieee80211_find_node(&ic->ic_sta, wh->i_addr2);
 				if (ni == NULL) {
 					/*
 					 * Fake up a node for this newly discovered
