--- a/arch/arm/mach-gemini/board-wbd111.c
+++ b/arch/arm/mach-gemini/board-wbd111.c
@@ -147,6 +147,7 @@ static void __init wbd111_init(void)
 	gemini_gpio_init();
 	platform_register_uart();
 	platform_register_watchdog();
+	platform_register_usb(0);
 	platform_register_pflash(SZ_8M, wbd111_partitions,
 				 wbd111_num_partitions);
 	platform_device_register(&wbd111_leds_device);
--- a/drivers/usb/host/ehci-hcd.c
+++ b/drivers/usb/host/ehci-hcd.c
@@ -103,7 +103,7 @@ module_param (park, uint, S_IRUGO);
 MODULE_PARM_DESC (park, "park setting; 1-3 back-to-back async packets");
 
 /* for flakey hardware, ignore overcurrent indicators */
-static int ignore_oc = 0;
+static int ignore_oc = 1;
 module_param (ignore_oc, bool, S_IRUGO);
 MODULE_PARM_DESC (ignore_oc, "ignore bogus hardware overcurrent indications");
 
