--- a/drivers/bcma/core.c
+++ b/drivers/bcma/core.c
@@ -30,6 +30,7 @@ void bcma_core_disable(struct bcma_devic
 	udelay(10);
 
 	bcma_awrite32(core, BCMA_RESET_CTL, BCMA_RESET_CTL_RESET);
+	bcma_aread32(core, BCMA_RESET_CTL);
 	udelay(1);
 }
 EXPORT_SYMBOL_GPL(bcma_core_disable);
