/include/ "vr9.dtsi"

/ {
	model = "VGV7510KW22 - o2 Box 6431";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";

		leds {
			boot = &power_green;
			failsafe = &power_red;
			running = &power_green;

			dsl = &dsl;
			internet = &internet_green;
			wifi = &wifi;
		};
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x1000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				boardconfig: partition@fe0000 {
					label = "board_config";
					reg = <0xfe0000 0x20000>;
					read-only;
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				ip101a-rst {
					lantiq,pins = "io46";
					lantiq,output = <0>;
					lantiq,pull = <1>;
				};
				gphy-leds {
					lantiq,groups = "gphy0 led1",
							"gphy1 led0", "gphy1 led1";
					lantiq,function = "gphy";
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				stp {
					lantiq,groups = "stp";
					lantiq,function = "stp";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				mdio {
					lantiq,groups = "mdio";
					lantiq,function = "mdio";
				};
				pci-rst {
					lantiq,pins = "io21";
					lantiq,open-drain = <0>;
					lantiq,pull = <0>;
					lantiq,output = <1>;
				};
				spi {
					lantiq,groups = "spi_di", "spi_do", "spi_clk";
					lantiq,function = "spi";
				};
			};
		};

		stp: stp@E100BB0 {
			compatible = "lantiq,gpio-stp-xway";
			reg = <0xE100BB0 0x40>;
			#gpio-cells = <2>;
			gpio-controller;

			lantiq,shadow = <0xff>;
			lantiq,groups = <0x1>;
			lantiq,dsl = <0x0>;
			lantiq,phy1 = <0x7>;
			lantiq,phy2 = <0x7>; /* enable gphy0 led2 = LAN2 LED */
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 47 0>;
		};

		pci@E105400 {
			status = "okay";
			lantiq,bus-clock = <33333333>;
			interrupt-map-mask = <0xf800 0x0 0x0 0x7>;
			interrupt-map = <
				0x7000 0 0 1 &icu0 30 1 // slot 14, irq 30
				>;
			gpio-reset = <&gpio 21 0>;
			req-mask = <0x1>;	/* GNT1 */
		};

		pcie@d900000 {
			status = "disabled";
		};
	};

	gphy-xrx200 {
		compatible = "lantiq,phy-xrx200";
		firmware1 = "lantiq/vr9_phy22f_a1x.bin";	/*VR9 1.1*/
		firmware2 = "lantiq/vr9_phy22f_a2x.bin";	/*VR9 1.2*/
		phys = [ 00 01 ];
	};

	ralink_eep {
		compatible = "ralink,eeprom";
		ralink,eeprom = "RT3062.eeprom";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 6 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 9 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		dsl: dsl {
			label = "vgv7510kw22:green:dsl";
			gpios = <&gpio 2 1>;
		};

		internet_red {
			label = "vgv7510kw22:red:internet";
			gpios = <&gpio 10 1>;
		};

		info_red {
			label = "vgv7510kw22:red:info";
			gpios = <&gpio 12 1>;
		};

		power_green: power {
			label = "vgv7510kw22:green:power";
			gpios = <&gpio 14 1>;
			default-state = "keep";
		};

		info_green {
			label = "vgv7510kw22:green:info";
			gpios = <&gpio 15 1>;
		};

		internet_green: internet_green {
			label = "vgv7510kw22:green:internet";
			gpios = <&gpio 19 1>;
		};

		wifi: wifi {
			label = "vgv7510kw22:green:wlan";
			gpios = <&gpio 20 1>;
		};

		power_red: power2 {
			label = "vgv7510kw22:red:power";
			gpios = <&gpio 28 1>;
		};

		phone {
			label = "vgv7510kw22:green:telefon";
			gpios = <&gpio 29 1>;
		};
	};
};

&eth0 {
	lan: interface@0 {
		compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		reg = <0>;
		mtd-mac-address = <&boardconfig 0x16>;
		lantiq,switch;

		ethernet@2 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <2>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy11>;
		};
		ethernet@3 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <3>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy12>;
		};
		ethernet@4 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <4>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy13>;
		};
		ethernet@5 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <5>;
			phy-mode = "mii";
			phy-handle = <&phy14>;
		};
	};

	mdio@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "lantiq,xrx200-mdio";

		phy11: ethernet-phy@11 {
			reg = <0x11>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy12: ethernet-phy@12 {
			reg = <0x12>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy13: ethernet-phy@13 {
			reg = <0x13>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy14: ethernet-phy@14 {
			reg = <0x14>;
			compatible = "lantiq,phy22f", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
	};
};
