/dts-v1/;

/include/ "rt5350.dtsi"

/ {
	compatible = "X5", "ralink,rt5350-soc";
	model = "Poray X5";

	palmbus@10000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "jedec,spi-nor";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "gd25q64";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7b0000>;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "jtag", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	ethernet@10100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	};

	esw@10110000 {
		mediatek,portmap = <0x2f>;
		mediatek,led_polarity = <1>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "x5:green:power";
			gpios = <&gpio0 13 1>;
		};

		20 {
			label = "x5:green:20";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
		};

		50 {
			label = "x5:green:50";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};

		80 {
			label = "x5:green:80";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		bat {
			label = "bat";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};

		mode {
			label = "mode";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
			linux,code = <0x100>;
			linux,input-type = <5>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		usb-mode {
			gpio-export,name = "usb-mode";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio0 18 0>;
		};
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
		ralink,led-polarity = <1>;
	};

	ehci@101c0000 {
		status = "okay";
	};

	ohci@101c1000 {
		status = "okay";
	};
};
