/dts-v1/;

#include "bcm6318.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Sagem F@ST2704N";
	compatible = "sagem,f@st2704n", "brcm,bcm6318";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&gpio0 1 0>;
			linux,code = <KEY_WLAN>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio1 1 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 2 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wps_green {
			label = "F@ST2704N:green:wps";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		lan1_green {
			label = "F@ST2704N:green:lan1";
			gpios = <&gpio0 4 1>;
		};
		lan2_green {
			label = "F@ST2704N:green:lan2";
			gpios = <&gpio0 5 1>;
		};
		lan3_green {
			label = "F@ST2704N:green:lan3";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
		};
		lan4_green {
			label = "F@ST2704N:green:lan4";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};
		inet_green {
			label = "F@ST2704N:green:inet";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		inet_red {
			label = "F@ST2704N:red:inet";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		dsl_green {
			label = "F@ST2704N:green:dsl";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
		};
		power_red {
			label = "F@ST2704N:red:power";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};
		power_green {
			label = "F@ST2704N:green:power";
			gpios = <&gpio1 15 1>;
			default-state = "on";
		};
		usb_green {
			label = "F@ST2704N:green:usb";
			gpios = <&gpio1 17 1>;
		};
	};
};
