--- a/arch/mips/ralink/mt7620.c
+++ b/arch/mips/ralink/mt7620.c
@@ -107,31 +107,31 @@ static struct rt2880_pmx_group mt7620a_p
 };
 
 static struct rt2880_pmx_func pwm1_grp_mt7628[] = {
-	FUNC("sdcx", 3, 19, 1),
+	FUNC("sdxc", 3, 19, 1),
 	FUNC("utif", 2, 19, 1),
 	FUNC("gpio", 1, 19, 1),
 	FUNC("pwm", 0, 19, 1),
 };
 
 static struct rt2880_pmx_func pwm0_grp_mt7628[] = {
-	FUNC("sdcx", 3, 18, 1),
+	FUNC("sdxc", 3, 18, 1),
 	FUNC("utif", 2, 18, 1),
 	FUNC("gpio", 1, 18, 1),
 	FUNC("pwm", 0, 18, 1),
 };
 
 static struct rt2880_pmx_func uart2_grp_mt7628[] = {
-	FUNC("sdcx", 3, 20, 2),
+	FUNC("sdxc", 3, 20, 2),
 	FUNC("pwm", 2, 20, 2),
 	FUNC("gpio", 1, 20, 2),
-	FUNC("uart", 0, 20, 2),
+	FUNC("uart2", 0, 20, 2),
 };
 
 static struct rt2880_pmx_func uart1_grp_mt7628[] = {
 	FUNC("sdcx", 3, 45, 2),
 	FUNC("pwm", 2, 45, 2),
 	FUNC("gpio", 1, 45, 2),
-	FUNC("uart", 0, 45, 2),
+	FUNC("uart1", 0, 45, 2),
 };
 
 static struct rt2880_pmx_func i2c_grp_mt7628[] = {
@@ -143,21 +143,21 @@ static struct rt2880_pmx_func i2c_grp_mt
 
 static struct rt2880_pmx_func refclk_grp_mt7628[] = { FUNC("reclk", 0, 36, 1) };
 static struct rt2880_pmx_func perst_grp_mt7628[] = { FUNC("perst", 0, 37, 1) };
-static struct rt2880_pmx_func wdt_grp_mt7628[] = { FUNC("wdt", 0, 15, 38) };
+static struct rt2880_pmx_func wdt_grp_mt7628[] = { FUNC("wdt", 0, 38, 1) };
 static struct rt2880_pmx_func spi_grp_mt7628[] = { FUNC("spi", 0, 7, 4) };
 
 static struct rt2880_pmx_func sd_mode_grp_mt7628[] = {
 	FUNC("jtag", 3, 22, 8),
 	FUNC("utif", 2, 22, 8),
 	FUNC("gpio", 1, 22, 8),
-	FUNC("sdcx", 0, 22, 8),
+	FUNC("sdxc", 0, 22, 8),
 };
 
 static struct rt2880_pmx_func uart0_grp_mt7628[] = {
 	FUNC("-", 3, 12, 2),
 	FUNC("-", 2, 12, 2),
 	FUNC("gpio", 1, 12, 2),
-	FUNC("uart", 0, 12, 2),
+	FUNC("uart0", 0, 12, 2),
 };
 
 static struct rt2880_pmx_func i2s_grp_mt7628[] = {
@@ -438,6 +438,8 @@ void __init ralink_clk_init(void)
 	ralink_clk_add("10000b00.spi", sys_rate);
 	ralink_clk_add("10000b40.spi", sys_rate);
 	ralink_clk_add("10000c00.uartlite", periph_rate);
+	ralink_clk_add("10000d00.uart1", periph_rate);
+	ralink_clk_add("10000e00.uart2", periph_rate);
 	ralink_clk_add("10180000.wmac", xtal_rate);
 
 	if (IS_ENABLED(CONFIG_USB) && is_mt76x8()) {
