/dts-v1/;

/include/ "rt5350.dtsi"

/ {
	compatible = "F7C027", "ralink,rt5350-soc";
	model = "Belkin F7C027";

	palmbus@10000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "jedec,spi-nor";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "mx25l12805d";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x770000>;
				};

				partition@7c0000 {
					label = "firmware2";
					reg = <0x7c0000 0x770000>;
				};

				partition@f30000 {
					label = "belkin_settings";
					reg = <0xf30000 0xa0000>;
				};

				partition@fd0000 {
					label = "unknown";
					reg = <0xfd0000 0x10000>;
				};

				partition@fe0000 {
					label = "nvram";
					reg = <0xfe0000 0x10000>;
				};

				partition@ff0000 {
					label = "user_factory";
					reg = <0xff0000 0x10000>;
				};
			};
		};
	};

	wmac@10180000 {
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "jtag", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		status {
			label = "f7c027:blue:status";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};

		power {
			label = "f7c027:blue:power";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};

		orange {
			label = "f7c027:orange:status";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};

		relay {
			label = "f7c027:device:relay";
			gpios = <&gpio0 13 0>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		top {
			label = "top";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};

		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};

		sensor {
			label = "sensor";
			gpios = <&gpio0 14 1>;
			linux,code = <0x101>;
		};
	};
};
