--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -714,6 +714,62 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_ohci0			= 1,
 };
+
+static struct board_info __initdata board_nb4_ser_r0 = {
+	.name				= "NB4-SER-r0",
+	.expected_cpu_id		= 0x6358,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.use_internal_phy	= 1,
+	},
+
+	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_pccard = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports			= 2,
+};
+
+static struct board_info __initdata board_nb4_fxc_r1 = {
+	.name				= "NB4-FXC-r1",
+	.expected_cpu_id		= 0x6358,
+
+	.has_uart0			= 1,
+	.has_enet0			= 1,
+	.has_enet1			= 1,
+	.has_pci			= 1,
+
+	.enet0 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.use_internal_phy	= 1,
+	},
+
+	.enet1 = {
+		.has_phy		= 1,
+		.phy_id			= 0,
+		.force_speed_100	= 1,
+		.force_duplex_full	= 1,
+	},
+
+
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_pccard = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports			= 2,
+};
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6358 */
 
 /*
@@ -750,6 +806,8 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_96358vw2,
 	&board_AGPFS0,
 	&board_DWVS0,
+	&board_nb4_ser_r0,
+	&board_nb4_fxc_r1,
 #endif
 };
 
@@ -791,6 +849,8 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "pirelli,a226m", .data = &board_DWVS0, },
 	{ .compatible = "pirelli,a226m-fwb", .data = &board_DWVS0, },
 	{ .compatible = "pirelli,agpf-s0", .data = &board_AGPFS0, },
+	{ .compatible = "sfr,nb4-ser-r0", .data = &board_nb4_ser_r0, },
+	{ .compatible = "sfr,nb4-fxc-r1", .data = &board_nb4_fxc_r1, },
 #endif
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6368
 #endif
