/dts-v1/;

#include "mt7621.dtsi"

/ {
	compatible = "mediatek,mt7621-eval-board","ralink,mt7621-soc";
	model = "Netgear WNDR3700v5";

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x8000000>;
	};

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,57600 maxcpus=2";
	};

	palmbus@1E000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";

		m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "mx25l12805d";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "w25q128";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@f30000 {
					label = "factory";
					reg = <0xf30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0xfb0000>;
				};
			};
		};
	};

	pcie@1e140000 {
		status = "okay";

		pcie0 {
			mt76@0,0 {
				reg = <0x0000 0 0 0 0>;
				device_type = "pci";
				mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0004>;
				mediatek,2ghz = <0>;
			};
		};

		pcie2 {
			mt76@2,0 {
				reg = <0x1000 0 0 0 0>;
				device_type = "pci";
				mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8004>;
				mediatek,5ghz = <0>;
			};
		};
	};

	ethernet@1e100000 {
		mtd-mac-address = <&factory 0x0000000c>;
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group =  "rgmii2", "mdio", "wdt";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wps {
			label = "wndr3700v5:green:wps";
			gpios = <&gpio0 12 1>;
		};

		power {
			label = "wndr3700v5:green:power";
			gpios = <&gpio0 18 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		wps {
			label = "wndr3700v5:wps";
			gpios = <&gpio0 7 0>;
			linux,code = <0x211>;
		};

		wifi {
			label = "wndr3700v5:wifi";
			gpios = <&gpio0 8 0>;
			linux,code = <0xf7>;
		};

		reset {
			label = "wndr3700v5:reset";
			gpios = <&gpio0 14 0>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		usbpower {
			gpio-export,name = "usbpower";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio0 10 1>;
		};
	};
};
