--- a/arch/arm/boot/dts/armada-388-rd.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/armada-388-rd.dts
@@ -77,6 +77,16 @@
 					compatible = "st,m25p128";
 					reg = <0>; /* Chip select 0 */
 					spi-max-frequency = <108000000>;
+
+					partition@0 {
+						label = "uboot";
+						reg = <0 0x400000>;
+					};
+
+					partition@1 {
+						label = "firmware";
+						reg = <0x400000 0xc00000>;
+					};
 				};
 			};
 
