--- a/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064-ap148.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064-ap148.dts
@@ -159,6 +159,8 @@
 
 			nand-ecc-strength = <4>;
 			nand-bus-width = <8>;
+
+			linux,part-probe = "qcom-smem";
 		};
 	};
 };
