/dts-v1/;

#include "bcm6368.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Comtrend VR-3025un";
	compatible = "comtrend,vr-3025un", "brcm,bcm6368";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 2 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		dsl_green {
			label = "VR-3025un:green:dsl";
			gpios = <&gpio0 2 1>;
		};
		inet_green {
			label = "VR-3025un:green:inet";
			gpios = <&gpio0 5 0>;
		};
		lan1_green {
			label = "VR-3025un:green:lan1";
			gpios = <&gpio0 6 1>;
		};
		lan2_green {
			label = "VR-3025un:green:lan2";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
		};
		lan3_green {
			label = "VR-3025un:green:lan3";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		iptv_green {
			label = "VR-3025un:green:iptv";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		power_green {
			label = "VR-3025un:green:power";
			gpios = <&gpio0 22 0>;
			default-state = "on";
		};
		power_red {
			label = "VR-3025un:red:power";
			gpios = <&gpio0 24 0>;
		};
		inet_red {
			label = "VR-3025un:red:inet";
			gpios = <&gpio0 31 0>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@10000 {
		label = "linux";
		reg = <0x010000 0x7e0000>;
	};

	nvram@7f0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x7f0000 0x010000>;
	};
};
