--- a/src/drivers/driver_nl80211.c
+++ b/src/drivers/driver_nl80211.c
@@ -2262,7 +2262,8 @@ wpa_driver_nl80211_finish_drv_init(struc
 
 	if (drv->hostapd || bss->static_ap)
 		nlmode = NL80211_IFTYPE_AP;
-	else if (bss->if_dynamic)
+	else if (bss->if_dynamic ||
+		 nl80211_get_ifmode(bss) == NL80211_IFTYPE_MESH_POINT)
 		nlmode = nl80211_get_ifmode(bss);
 	else
 		nlmode = NL80211_IFTYPE_STATION;
