Index: linux-2.6.35.4/arch/mips/Kconfig
===================================================================
--- linux-2.6.35.4.orig/arch/mips/Kconfig	2010-09-23 20:41:50.000000000 +0200
+++ linux-2.6.35.4/arch/mips/Kconfig	2010-09-23 20:41:52.000000000 +0200
@@ -139,6 +139,9 @@
 
 	  otherwise choose R3000.
 
+config IFXMIPS
+	bool "Infineon MIPS"
+
 config MACH_JAZZ
 	bool "Jazz family of machines"
 	select ARC
@@ -695,6 +698,7 @@
 source "arch/mips/vr41xx/Kconfig"
 source "arch/mips/cavium-octeon/Kconfig"
 source "arch/mips/loongson/Kconfig"
+source "arch/mips/ifxmips/Kconfig"
 
 endmenu
 
Index: linux-2.6.35.4/arch/mips/Makefile
===================================================================
--- linux-2.6.35.4.orig/arch/mips/Makefile	2010-09-23 20:41:50.000000000 +0200
+++ linux-2.6.35.4/arch/mips/Makefile	2010-09-23 22:41:58.000000000 +0200
@@ -339,6 +339,22 @@
 load-$(CONFIG_MIPS_COBALT)	+= 0xffffffff80080000
 
 #
+# Infineon IFXMIPS
+#
+core-$(CONFIG_IFXMIPS) += arch/mips/ifxmips/common/
+cflags-$(CONFIG_IFXMIPS)   += -I$(srctree)/arch/mips/include/asm/mach-ifxmips
+
+core-$(CONFIG_IFXMIPS_DANUBE) += arch/mips/ifxmips/danube/
+cflags-$(CONFIG_IFXMIPS_DANUBE)   += -I$(srctree)/arch/mips/include/asm/mach-ifxmips/danube/
+load-$(CONFIG_IFXMIPS_DANUBE) += 0xffffffff80002000
+
+core-$(CONFIG_IFXMIPS_AR9) += arch/mips/ifxmips/ar9/
+cflags-$(CONFIG_IFXMIPS_AR9)   += -I$(srctree)/arch/mips/include/asm/mach-ifxmips/ar9/
+load-$(CONFIG_IFXMIPS_AR9) += 0xffffffff80002000
+
+core-$(CONFIG_IFXMIPS_COMPAT) += arch/mips/ifxmips/compat/
+
+#
 # DECstation family
 #
 core-$(CONFIG_MACH_DECSTATION)	+= arch/mips/dec/
Index: linux-2.6.35.4/arch/mips/pci/Makefile
===================================================================
--- linux-2.6.35.4.orig/arch/mips/pci/Makefile	2010-08-27 01:47:12.000000000 +0200
+++ linux-2.6.35.4/arch/mips/pci/Makefile	2010-09-23 20:41:52.000000000 +0200
@@ -55,7 +55,7 @@
 obj-$(CONFIG_WR_PPMC)		+= fixup-wrppmc.o
 obj-$(CONFIG_MIKROTIK_RB532)	+= pci-rc32434.o ops-rc32434.o fixup-rc32434.o
 obj-$(CONFIG_CPU_CAVIUM_OCTEON)	+= pci-octeon.o pcie-octeon.o
-
+obj-$(CONFIG_IFXMIPS)			+= pci-ifxmips.o ops-ifxmips.o
 ifdef CONFIG_PCI_MSI
 obj-$(CONFIG_CPU_CAVIUM_OCTEON)	+= msi-octeon.o
 endif
