Index: linux-2.6.35.8/drivers/crypto/Kconfig
===================================================================
--- linux-2.6.35.8.orig/drivers/crypto/Kconfig	2010-10-29 06:52:43.000000000 +0200
+++ linux-2.6.35.8/drivers/crypto/Kconfig	2010-11-01 11:36:03.000000000 +0100
@@ -243,4 +243,66 @@
 	  OMAP processors have SHA1/MD5 hw accelerator. Select this if you
 	  want to use the OMAP module for SHA1/MD5 algorithms.
 
+config CRYPTO_DEV_IFXMIPS
+	bool "Support for IFXMIPS crypto engine"
+	select CRYPTO_ALGAPI
+	default y
+	help
+	Will support IFXMIPS crypto hardware
+	  If you are unsure, say M.
+
+menuconfig CRYPTO_DEV_IFXMIPS_DES
+	bool "IFXMIPS crypto hardware for DES algorithm"
+	depends on CRYPTO_DEV_IFXMIPS
+	select CRYPTO_BLKCIPHER
+	default y
+	help
+	Use crypto hardware for DES/3DES algorithm.
+	  If unsure say N.
+
+menuconfig CRYPTO_DEV_IFXMIPS_AES
+	bool "IFXMIPS crypto hardware for AES algorithm"
+	depends on CRYPTO_DEV_IFXMIPS
+	select CRYPTO_BLKCIPHER
+	default y
+	help
+	Use crypto hardware for AES algorithm.
+	  If unsure say N.
+
+menuconfig CRYPTO_DEV_IFXMIPS_ARC4
+	bool "IFXMIPS crypto hardware for ARC4 algorithm"
+	depends on (CRYPTO_DEV_IFXMIPS && !DANUBE)
+	select CRYPTO_BLKCIPHER
+	default y
+	help
+	Use crypto hardware for ARC4 algorithm.
+	  If unsure say N.
+
+menuconfig CRYPTO_DEV_IFXMIPS_SHA1
+	bool "IFXMIPS crypto hardware for SHA1 algorithm"
+	depends on CRYPTO_DEV_IFXMIPS
+	select CRYPTO_BLKCIPHER
+	default y
+	help
+	Use crypto hardware for SHA1 algorithm.
+	  If unsure say N.
+
+menuconfig CRYPTO_DEV_IFXMIPS_SHA1_HMAC
+	bool "IFXMIPS crypto hardware for SHA1_HMAC algorithm"
+	depends on (CRYPTO_DEV_IFXMIPS && !DANUBE)
+	select CRYPTO_BLKCIPHER
+	default y
+	help
+	Use crypto hardware for SHA1_HMAC algorithm.
+	  If unsure say N.
+
+menuconfig CRYPTO_DEV_IFXMIPS_MD5_HMAC
+	bool "IFXMIPS crypto hardware for MD5_HMAC algorithms"
+	depends on (CRYPTO_DEV_IFXMIPS && !DANUBE)
+	select CRYPTO_BLKCIPHER
+	default y
+	help
+	  Use crypto hardware for MD5_HMAC algorithm.
+	  If unsure say N.
+
 endif # CRYPTO_HW
Index: linux-2.6.35.8/drivers/crypto/Makefile
===================================================================
--- linux-2.6.35.8.orig/drivers/crypto/Makefile	2010-10-29 06:52:43.000000000 +0200
+++ linux-2.6.35.8/drivers/crypto/Makefile	2010-11-01 11:36:23.000000000 +0100
@@ -9,4 +9,4 @@
 obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_IXP4XX) += ixp4xx_crypto.o
 obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_PPC4XX) += amcc/
 obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_OMAP_SHAM) += omap-sham.o
-
+obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_IFXMIPS) += ifxmips/
