--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -603,6 +603,99 @@ static struct board_info __initdata boar
 
 	.has_ohci0 = 1,
 	.has_ehci0 = 1,
+
+	.leds = {
+		/*Each led on alice gate is bi-color */
+		{
+			.name		= "power:red",
+			.gpio		= 5,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "power:green",
+			.gpio		= 4,
+			.active_low	= 1,
+			.default_trigger = "default-on",
+		},
+		{
+			.name		= "service:red",
+			.gpio		= 7,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "service:green",
+			.gpio		= 6,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "adsl:red",
+			.gpio		= 9,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "adsl:green",
+			.gpio		= 10,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "wifi:red",
+			.gpio		= 23,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "wifi:green",
+			.gpio		= 22,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "internet:red",
+			.gpio		= 25,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "internet:green",
+			.gpio		= 24,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "usr1:red",
+			.gpio		= 27,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "usr1:green",
+			.gpio		= 26,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "usr2:red",
+			.gpio		= 30,
+			.active_low	= 1,
+		},
+		{
+			.name		= "usr2:green",
+			.gpio		= 29,
+			.active_low	= 1,
+		},
+	},
+
+	.buttons = {
+		{
+			.desc           = "reset",
+			.gpio           = 37,
+			.active_low     = 1,
+			.type           = EV_KEY,
+			.code           = KEY_RESTART,
+			.threshold      = 3,
+		},
+		{
+			.desc		= "wps",
+			.gpio		= 34,
+			.type		= EV_KEY,
+			.code		= KEY_WPS_BUTTON,
+			.threshold	= 3,
+		},
+	},
 };
 
 static struct board_info __initdata board_DWVS0 = {
--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/board_bcm963xx.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/board_bcm963xx.h
@@ -56,7 +56,7 @@ struct board_info {
 	struct bcm63xx_dsp_platform_data dsp;
 
 	/* GPIO LEDs */
-	struct gpio_led leds[8];
+	struct gpio_led leds[14];
 
 	/* Buttons */
 	struct gpio_button buttons[2];
