From 01108f66fd20dcdbb9fde0dd00924ee4e8c28a7c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Crispin <blogic@openwrt.org>
Date: Sat, 28 Jan 2012 21:41:18 +0100
Subject: [PATCH 1/3] configure fixup

---
 pjproject-1.12/aconfigure.ac                |   13 +++++++++++--
 pjproject-1.12/pjmedia/build/os-auto.mak.in |    9 ++++++++-
 2 files changed, 19 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/aconfigure.ac b/aconfigure.ac
index 84295b5..e34fd32 100644
--- a/aconfigure.ac
+++ b/aconfigure.ac
@@ -48,9 +48,9 @@ if test -z "$CROSS_COMPILE"; then
     CROSS_COMPILE=`echo ${CC} | sed 's/gcc//'`
 fi
 
-if test "$AR" = ""; then AR="${CROSS_COMPILE}ar rv"; fi
+AR="${CROSS_COMPILE}ar rv"
 AC_SUBST(AR)
-if test "$LD" = ""; then LD="$CC"; fi
+LD="${CROSS_COMPILE}gcc"
 AC_SUBST(LD)
 if test "$LDOUT" = ""; then LDOUT="-o "; fi
 AC_SUBST(LDOUT)
@@ -604,6 +604,15 @@ AC_ARG_ENABLE(ext_sound,
 	       fi]
 	      )
 
+AC_ARG_ENABLE(ltq_tapi,
+	      AC_HELP_STRING([--enable-ltq-tapi],
+			     [PJMEDIA will use ltq tapi backend]),
+	      [if test "$enable_ltq_tapi" = "yes"; then
+		[ac_pjmedia_snd=ltqtapi]
+		AC_MSG_RESULT([Checking if external sound is set... yes])
+	       fi]
+	      )
+
 dnl # Include resampling small filter
 AC_SUBST(ac_no_small_filter)
 AC_ARG_ENABLE(small-filter,
diff --git a/pjmedia/build/os-auto.mak.in b/pjmedia/build/os-auto.mak.in
index 145f1d5..be38aeb 100644
--- a/pjmedia/build/os-auto.mak.in
+++ b/pjmedia/build/os-auto.mak.in
@@ -125,4 +125,11 @@ ifeq ($(AC_PJMEDIA_SND),external)
 export CFLAGS += -DPJMEDIA_AUDIO_DEV_HAS_PORTAUDIO=0 -DPJMEDIA_AUDIO_DEV_HAS_WMME=0
 endif
 
-
+#
+# Lantiq tapi backend
+#
+ifeq ($(AC_PJMEDIA_SND),ltqtapi)
+export CFLAGS += -DPJMEDIA_AUDIO_DEV_HAS_PORTAUDIO=0 -DPJMEDIA_AUDIO_DEV_HAS_WMME=0
+export PJMEDIA_AUDIODEV_OBJS += tapi_dev.o
+export CFLAGS += -DPJMEDIA_AUDIO_DEV_HAS_TAPI_DEVICE=1
+endif
-- 
1.7.7.1

